* 促動器與HS5E型（鎖定型）通用
* 配備可減輕促動器插入時的衝擊的緩衝墊型促動器
* 未使用可能增加環境負荷的有害物質（符合RoHS 指令）
* 無需接地線的雙重絕緣構造
* 改變頭部的安裝方向，可有８種方式插入促動器，因此可對應多方位安裝多方位安裝
* 接點部採用IP67 （IEC60529) 保護構造
* NC 接點為直接開路動作機能(IEC/EN60947-5-1)
* 專用促動器防止安全開關的無效化（ISO14119、EN1088)
* 狹窄場所也可設置。金屬頭型實現小型化（ 30mm× 30mm×90mm）