**ST-710 一氧化碳警報器**

**產品特性**

•  安裝方便：採用排線端子配線，並具多元性的系統連線；具外控功能，適用於數位住宅。
•  檢測容易：提供專業用的測試鍵，並有防止使用者誤觸連線的機制。連續按住 8 秒後，系統連線的機種會輸出信號 以提供專業人員檢測用 。

•  具備測試 ／ 靜音鍵：待機狀態下輕按該鍵，警報器會發出與實際警報狀態相同的警報聲響及警報燈號。
•  獨具電源開關鍵：接通電源時自動開機，本開關鍵提供專業人員使用，平時應設定為開機狀態。
•  內建高 效率的交換式電源供應器： 國際全電壓適用。
•  具備先進科技的微電腦處理器及智慧型控制：隨時進行多項智慧型監測及控制，並且隨時對一氧化碳的濃度變化及經過時間進行精確的 運算 。
•  內部迴路自我診斷功能：具備故障聲響及燈號 。
• 符合 最新版的 UL 2034 標準 。